Tento návod popisuje jednoduchý postup, jak pracovat se šablonou výkresu ÚST v programu Autodesk Inventor Professional 2024 nebo novější verzi.

Vytvoření šablony:
	1.	Otevření výkresového souboru (UST_obrobeno.dwg, UST_neobrobeno.dwg, UST_sestava.dwg).
	2.	Uložení výkresu jako šablony: Soubor --> Uložit jako --> Uložit kopii jako šablonu.
	
Vyvolání menu pro vyplnění razítka:
	Správa --> iTrigger (panel iLogic)

Volba tolerancí dle DIN 2769:
	Obecné hodnoty tolerance pro povrchové profily:
		1.	Spočítat nejmenší možný průměr koule, do níž lze součást umístit.
		2.	Dle průměru koule zvolit toleranční třídu, tab. 1 (Tolerance.pdf).
		3.	Zvolit kódové písmeno, tab. 1 (Tolerance.pdf).
		4.	Napsat hodnotu kódového písmena a toleranční třídy (např. B3) do pole "Profilová odchylka" v menu pro vyplnění razítka.
	Obecné tolerance pro lineární rozměry:
		1.	Zvolit toleranční třídu, tab. 2 (Tolerance.pdf); písmena v závorkách představují hodnoty dle ISO 2768-1.
		2.	Napsat zvolené písmeno (a, b, c, d) do pole "Lineární odchylka" v menu pro vyplnění razítka.
	Obecné tolerance pro úhlové rozměry:
		1.	Zvolit toleranční třídu, tab. 3 (Tolerance.pdf); písmena v zárovkách představují hodnoty dle ISO 2768-1.
		2.	Napsat zvolené číslo (1, 2, 3) do pole "Úhlová odchylka" v menu pro vyplnění razítka.